|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО "ТД КОМКОМ"** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Система** | | | Видеонаблюдения на 32 камеры | | |
|  | | | | | |
| **Описание** | | | Расчет установки системы видеонаблюдения на 32  камер. | | |
|  | | | | | |
| **Объекты** | | | Бизнес центр, крупный офис, магазин, отделение банка и т.п. | | |
|  | | | | | |
| **1. Оборудование** | | | | | |
| **№** | **Наименование** | **Кол.** | **Цена за ед. руб.** | **Сумма руб.** | **Примечание** |
| 1.1 | EWCLID WORK 32MF | 1 | 126 105 | 126 105 | Видеорегистратор для работы с 32 камерами видеонаблюдения. Разрешение записи по всем видеоканалам 720х576, скорость записи 8-12,5 к/сек по каждому каналу, возможность подключения сетевых клиентов (приобретаются отдельно), корзина для установки 3 HDD SATA-2 (при установке 3 дисков 1Тб позволяет обеспечить более 1 недели непрерывной записи, более 3 недель по движению) |
| 1.2 | Samsung 943B (MYBESQ) 19" LCD | 2 | 6 500 | 13 000 | Монитор |
| 1.3 | SKAT-V.4 | 8 | 2 129 | 17 032 | 4 основн.  + 1 доп.выход,  DC 13 В, I ном. по каждому основн. вых. - 0,3 А,  по доп.вых. - 1,2 А, акк.- 4/7Ач,  228х225х105 мм, 2.5 кг |
| 1.4 | Аккумулятор 12 В, 7 Ач | 8 | 395 | 3 160 | Размеры (ДхШхВ) - 151х65х101 мм, вес - 2,7 кг |
| 1.5 | Germikom D-400 | 24 | 4 047 | 97 128 | Цветная купольная видеокамера с фиксированным объективом Germikom оснащена видеосенсором 1/3 SONY Super HAD; разрешение 480 Твл; чувствительность 0,1 Лк; стандартный угол обзора 90°, дополнительные углы 110°, 78°, 56°, 44°, 28°, 21°;  напряжение питания 12 В / потребляемый ток 0,1 А; |
| 1.6 | Germikom FX-800 EVOLUTION | 8 | 8 890 | 71 120 | Цветная уличная видеокамера "ДЕНЬ/НОЧЬ" НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ видеосенсор SONY Super HAD; новый процессор для обработки видеосигнала;  разрешение 550 Твл; чувствительность 0,1/0,001 Лк (улучшенный режим накопления Х256); варифокальный объектив с автодиафрагмой и ИК-коррекцией; углы обзора (дальность подсветки) 1300– 300 (50 м), 360– 160 (50 м); грозозащита видеовыхода; защита от переполюсовки; защита от повышенного напряжения свыше 14,9В (45 В макс.); напряжение питания 12 В / потребляемый ток 1,1 А; температурный режим -450 … +500 |
| **Итого за оборудование:** | | | | **327 545** |  |
| **2. Расходные материалы** | | | | | |
| 2.1 | Кабельная продукция и прочие расходные материалы | 1 | 3000 м | 80 000 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Итого за материалы:** | | | | **80 000** |
| **3. Работа** | | | | | |
| **3.1. Монтажные работы:** | | | | **185 000** |  |
| **3.2. Пусконаладка:** | | | | **40 000** |
| **Итого за работы:** | | | | **225 000** |
| **Итого по смете:** | | | | **632 545** |